



**Modèle :** **LANGUEDOC INTÉRIEURE**

BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES INTÉRIEURES FABRICATION FRANÇAISE de chez DECAYEUX adaptées aux normes de la Poste et conforme à la norme NF D27-404

* **COFFRE DU MODULE** : en acier galvanisé 10/10ème
* **PORTE COLLECTIVE** : Acier mécanosoudé, 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large ; 2 vantaux pour modules 3 et 4 cases de large
* **STRUCTURE** : Interchangeable avec charnière en inox Ø 5,5mm
* **COFFRE DE SERRURE** : Fermeture multi-ancrage à engrenage 2 à 4 points suivant hauteur du module
* **PORTILLON INDIVIDUEL** : Embouti interchangeable en acier électrozingué 12/10ème avec entrée de courrier équipée d’une chicane antivol
* **CYLINDRE** : Barillet de sécurité en forme de D, fourni avec 2 clés
* **FERMETURE** : Came batteuse à crochet renforcée 2 points ou anti-vandalisme par pênes coulissants 3 points
* **FINITION** : Peinture en poudre thermodurcissable - Polyester texturé fin, présentant un classement A+ aux émissions de COV.
* **TRAITEMENT ANTICORROSION** conforme à la norme NF EN 1670

DESCRIPTIF CCTP LANGUEDOC Intérieure - 190124-00